**Potencjometr ST EC 010**

Potencjometr do sterowania wentylatorów EC.

Możliwość bezstopniowego nastawienia napięcia wyjściowego przy ST EC 10 i ST EC 230 za pomocą pokrętła w zakresie 0 - 10 V.

ST EC 3 umożliwia regulację napięcia wyjściowego za pośrednictwem 3 stopni:

Stopień 1 = możliwość nastawy 3 - 7 V

Stopień 2 = możliwość nastawy 5 - 9 V

Stopień 3 = 10 V

Montaż potencjometru możliwy jest zarówno w puszce podtynkowej bez obudowy (IP 44), jak również natynkowo z obudową (IP 54).

Dodatkowy styk przełączający z ST EC 010 umożliwia np. podłączanie sygnału zezwalającego regulatora.

ST EC 230 do podłączenia do zasilania energią elektryczną 230 V.

ST EC 010 do podłączenia do zasilania energią elektryczną 10 V.

ST EC 3 do podłączenia do zasilania energią elektryczną 10 - 15 V.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ST EC 010 |
| Typ napięcia: | Prąd stały |
| Napięcie znamionowe: | 10 V |
| Sygnał wyjściowy: | 0 V - 10 V |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy / Montaż podtynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,16 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 65 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571100 |
| Numer katalogowy: | 0157.0110 |

Producent: MAICO

ST EC 010 Potencjometr