**Filtr powietrza, wymienny WSF 250**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 250

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF 250 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,49 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,68 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 485 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 48 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 495 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw (3 sztuki) |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 250 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Numer katalogowy: | 0093.0890 |

Producent: MAICO

WSF 250 Filtr powietrza, wymienny