**Filtr powietrza, wymienny WSG 250**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 250

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 250 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 480 mm |
| wysokość: | 175 mm |
| Głębokość: | 18 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 250 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Numer katalogowy: | 0093.0891 |

Producent: MAICO

WSG 250 Filtr powietrza, wymienny