**Filtr powietrza, wymienny ZF 300**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZF 300 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,18 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szerokość: | 435 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 436 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936961 |
| Numer katalogowy: | 0093.0696 |

Producent: MAICO

ZF 300 Filtr powietrza, wymienny