**Filtr powietrza, wymienny WRF 300 DC**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WRG 300 DC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRF 300 DC |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,31 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szerokość: | 420 mm |
| wysokość: | 240 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 421 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 241 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 300 DC |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930235 |
| Numer katalogowy: | 0093.0023 |

Producent: MAICO

WRF 300 DC Filtr powietrza, wymienny