**Przełącznik kierunku obrotów UWK 1**

Przełącznik zmiany kierunku obrotów do wentylacji i wyciągu powietrza.

Z ramką kryjącą do łączenia z STU 1 lub STU 2,5.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | UWK 1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 1 A |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Kolor: | biel alpejska |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 58 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Numer katalogowy: | 0157.0817 |

Producent: MAICO

UWK 1 Przełącznik kierunku obrotów