**TRE 0,6**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRE 0,6 |
| Maksymalne obciążenie: | 0,6 A |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 1,37 |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,37 kg |
| Szerokość: | 92 mm |
| wysokość: | 165 mm |
| Głębokość: | 77 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 180 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161110 |
| Numer katalogowy: | 0016.0111 |

Producent: MAICO

TRE 0,6