**Łącznik sterowania przerywanego VZI 10**

Łącznik sterowania przerywanego do regularnej wentylacji rzadko używanych pomieszczeń.

Włączanie wentylatora możliwe jest za pomocą łącznika sterowania przerywanego lub ręcznie.

Może być obsługiwany za pomocą dostępnych w handlu przełączników.

Możliwość ustawiania przedziału czasu: od 1 h do 15 h.

Możliwość montażu w puszcze podtynkowej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VZI 10 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 1,25 A |
| Stopień ochrony: | IP 40 |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Szerokość: | 20 mm |
| wysokość: | 13 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 13 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 35 mm |
| temperatura otoczenia: | 0 °C do 50 °C |
| Pilot: | - |
| Czas wybiegu: | 10 min |
| Czas włączania: | 10 min |
| Opóźnienie włączenia: | 50 s |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Numer katalogowy: | 0157.0823 |

Producent: MAICO

VZI 10 Łącznik sterowania przerywanego