**Automatyczny wyłącznik czasowy ZA 4**

Automatyczny wyłącznik czasowy uruchamianej ręcznie pracy wentylatora.

Do sterowania wentylatorami, lampami, urządzeniami elektrycznymi itp.

Możliwość ustawiania automatycznego sterowania czasowego lub pracy ciągłej przy pomocy pierścienia nastawczego.

Czas wybiegu nastawiany bezstopniowo.

Z układem pneumatycznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZA 4 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 4 A |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,132 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 55 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Pilot: |  -  |
| Czas wybiegu: | 1 min - 15 min |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Numer katalogowy: | 0157.0426 |

Producent: MAICO

ZA 4 Automatyczny wyłącznik czasowy