**Termostat THR 10**

Termostat do sterowania wentylatorami w zależności od temperatury powietrza.

Z przełącznikiem trybu pracy zimowej lub letniej.

Do sterowania wentylatorami trójfazowymi niezbędny jest stycznik uniwersalny US 16 T.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | THR 10 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 2 A |
| Maksymalne obciążenie (omowe): | 10 A |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 76 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 38 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Zakres regulacji temperatury: | 10 °C do 30 °C |
| Histereza przełączenia: | ok. 1 K |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577744 |
| Numer katalogowy: | 0157.0774 |

Producent: MAICO

THR 10 Termostat