**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 3**

Trzystopniowy układ sterowania wentylacją pomieszczeń do wentylatora powietrza wywiewanego ER 100 D i wentylatora kanałowego HDR EC.

3 stopnie przełączania: wydajność podstawowa, normalna, pełna (pokrętło)

Z oddzielnym, 2-biegunowym włącznikiem/wyłącznikiem (przełącznik kołyskowy).

Oba przełączniki we wspólnej podwójnej ramce.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 3 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 10 A |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Ciężar: | 0,19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,23 kg |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 32 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578314 |
| Numer katalogowy: | 0157.0831 |

Producent: MAICO

RLS 3 Układ sterowania wentylacją pomieszczeń