**Przełącznik kierunku obrotów WU 1**

Przełącznik kierunku obrotów do sterowania wentylatorami.

Tryb ze zmianą kierunku powietrza.

WU 1: Ze skrzynką przełącznika do montażu podtynkowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WU 1 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny / Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 230 V / 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Kolor: | jasnoszary |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,23 kg |
| Szerokość: | 81 mm |
| wysokość: | 81 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 133 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 101 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571025 |
| Numer katalogowy: | 0157.0102 |

Producent: MAICO

WU 1 Przełącznik kierunku obrotów