**Przełącznik kierunku obrotów, przełącznik liczby biegunów WP 1**

Przełącznik liczby biegunów do sterowania wentylatorami z przełączalną liczbą biegunów.

Przełącznik stopniowy dla 2 prędkości obrotowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WP 1 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 500 V |
| Maksymalne obciążenie: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Silnik: | Układ Dahlandera |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,42 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,45 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 127 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 93 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 133 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571056 |
| Numer katalogowy: | 0157.0105 |

Producent: MAICO

WP 1 Przełącznik kierunku obrotów, przełącznik liczby biegunów