**Przełącznik liczby biegunów P 2**

Przełącznik liczby biegunów do sterowania wentylatorami z przełączalną liczbą biegunów.

Przełącznik stopniowy 2 prędkości obrotów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | P 2 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 500 V |
| Maksymalne obciążenie: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Silnik: | Oddzielne uzwojenia |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,37 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,4 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 127 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571063 |
| Numer katalogowy: | 0157.0106 |

Producent: MAICO

P 2 Przełącznik liczby biegunów