**Przełącznik obrotowy DS 10**

Przełącznik obrotowy do sterowania wentylatorami niezależnie od termostatu.

Wyłącznik i przełącznik między trybem regulacji a trybem ciągłym.

Pozycje przełącznika: Praca ciągła, Wyłączony, Tryb regulacji.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DS 10 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,29 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,32 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 101 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Numer katalogowy: | 0157.0410 |

Producent: MAICO

DS 10 Przełącznik obrotowy