**Wyłączniki drzwiowe TS 8**

Wyłącznik drzwiowy, który automatycznie włącza wzgl. wyłącza wentylatory przy zamykaniu drzwi.

Montaż na ościeżnicy drzwiowej i drzwiach.

Instrukcje montażowe

Przewidzieć niezbędne wydrążenia do montażu drzwi i ościeżnicy.

W przestrzeniach wilgotnych wyłącznik drzwiowy powinien pracować na niskim napięciu (24 V).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TS 8 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 8 A |
| Stopień ochrony: | IP 50 |
| Ciężar: | 0,023 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 45 mm |
| Głębokość: | 15 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 15 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799571209 |
| Numer katalogowy: | 0157.0120 |

Producent: MAICO

TS 8 Wyłączniki drzwiowe