**HK 1**

Przełącznik wielofunkcyjny do sterowania wentylatorami i nagrzewnicami powietrza w systemach modułowych Airotherm.

Przełącznik wielofunkcyjny jest tylko przełącznikiem wstępnego wyboru, gdy są stosowane siłowniki MS 2 z żaluzjami RS 35.

HK 1: Przełącznik 5-stopniowy do sterowania wentylatorami DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH.

HP 1: Przełącznik 9-stopniowy do sterowania wentylatorem DZH 35/84 BH.

HP 2: Przełącznik 9-stopniowy do sterowania wentylatorem DZH 35/64 BH.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | HK 1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| IMax: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Ilość pozycji przełączeń: | 5 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,38 |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 127 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574644 |
| Numer katalogowy: | 0157.0464 |

Producent: MAICO

HK 1