**Wentylator kanałowy ECA 15/4 E 24 V**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 15/4 E 24 V |
| Wykonanie: | Bardzo niskie napięcie bezpieczne |
| Wydajność powietrza: | 170 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.375 1/min |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 24 V |
| Pobór mocy: | 18 W |
| IMax: | 0,83 A |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 1,135 |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 39 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809937 |
| Numer katalogowy: | 0080.0993 |

Producent: MAICO

ECA 15/4 E 24 V Wentylator kanałowy