**Osiowy wentylator sufitowy EC 140 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EC 140 A |
| Maksymalna cyrkulacja powietrza: | 18.000 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 250 1/min |
| Średnica wirnika: | 1.400 mm |
| Pobór mocy: | 120 W |
| IMax: | 0,6 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Ciężar: | 10,315 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881759 |
| Numer katalogowy: | 0088.0175 |

Producent: MAICO

EC 140 A Osiowy wentylator sufitowy