**wentylator ścienny ET 25**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ET 25 |
| Wydajność powietrza: | 750 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.260 1/min |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Wydajność nominalna: | 40 W |
| Pobór mocy: | 47 W |
| INom: | 0,25 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 2,4 |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 54 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815020 |
| Numer katalogowy: | 0081.0502 |

Producent: MAICO

ET 25 wentylator ścienny