**wentylator ścienny ETR 25**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ETR 25 |
| Wydajność powietrza: | 900 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.380 1/min |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  ✔  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Wydajność nominalna: | 32 W |
| Pobór mocy: | 38 W |
| INom: | 0,16 A |
| IMax: | 0,16 A |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 3,615 |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 56 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815051 |
| Numer katalogowy: | 0081.0505 |

Producent: MAICO

ETR 25 wentylator ścienny