**Wentylator szklarniowy EFG 35 D**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EFG 35 D |
| Wydajność powietrza: | 1.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.400 1/min |
| Możliwość pracy nawrotnej: | ✔ |
| Wydajność nominalna: | 47 W |
| Pobór mocy: | 47 W |
| INom: | 0,25 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Ciężar: | 9,3 |
| Wielkość nominalna: | 350 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 65 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814061 |
| Numer katalogowy: | 0081.0406 |

Producent: MAICO

EFG 35 D Wentylator szklarniowy