**Odśrodkowy wentylator dachowy DRD 50/86**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DRD 50/86 |
| Wydajność powietrza: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 715 1/min / 930 1/min |
| Wydajność nominalna: | 650 W / 1.450 W |
| INom: | 1,4 A / 2,9 A |
| IMax: | 1,4 A / 2,9 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | ✔ |
| Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów: | 6 |
| Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów: | 8 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 134 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Numer katalogowy: | 0087.0157 |

Producent: MAICO

DRD 50/86 Odśrodkowy wentylator dachowy