**Osiowy wentylator ścienny DZQ 25/2 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 25/2 A-Ex |
| Wykonanie: | Kwadratowa płyta ścienna |
| Wydajność powietrza: | 2.200 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.835 1/min |
| Pobór mocy: | 200 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Ciężar: | 7,94 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837619 |
| Numer katalogowy: | 0083.0761 |

Producent: MAICO

DZQ 25/2 A-Ex Osiowy wentylator ścienny