**Przepust powietrza zewnętrznego ALD 125 VA**

Przepust powietrza zewnętrznego do bezprzeciągowej, niecentralnej wentylacji mieszkania.

Typ żaluzji: ręczna (położenie 0% lub 100%).

Bardzo dobra izolacja.

Płaska, o ujmującym optycznie wzornictwie.

Dobre rozdzielanie powietrza.

Nie wymaga przyłącza elektrycznego.

Opakowanie jednostkowe ALD 125: część wewnętrzna z tworzywa sztucznego, filtr pyłowy

ISO Coarse 30% (G2), tuleja ścienna ≤ 500 mm z zabezpieczeniem przeciwburzowym i izolacja akustyczną, żaluzja ręczna, prostokątna kratka zewnętrzna z tworzywa sztucznego z moskitierą.

Opakowanie jednostkowe ALD 125 VA: część wewnętrzna z tworzywa sztucznego, filtr pyłowy

ISO Coarse 30% (G2), tuleja ścienna ≤ 500 mm z zabezpieczeniem przeciwburzowym i izolacja akustyczną, żaluzja ręczna, okrągła kratka zewnętrzna ze stali stopowej z moskitierą.

Akcesoria: filtr zamienny ALDF 125/160 G2 lub ALDF 125/160 G3.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALD 125 VA |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 30 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał kratki: | Tworzywo sztuczne (kratka wewnętrzna) / Stal szlachetna (kratka zewnętrzna) |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 1,18 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,44 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Typ żaluzji: | ręczny, z możliwością unieruchomienia |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 159 mm |
| wysokość: | 159 mm |
| Głębokość: | 572 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 590 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 47 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520689 |
| Numer katalogowy: | 0152.0068 |

Producent: MAICO

ALD 125 VA Przepust powietrza zewnętrznego