**Kratka wewnętrzna MLG 40**

Wewnętrzna kratka wentylacji i wyciągu powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MLG 40 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| Maks. prędkość przepływu: | 2 m/s |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, malowana piecowo |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 1,96 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Otwarty przekrój: | 780 cm² |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510659 |
| Numer katalogowy: | 0151.0065 |

Producent: MAICO

MLG 40 Kratka wewnętrzna