**Filtr powietrza, wymienny ALDF 125/160 G3**

ALDF 125/160: Wymienny filtr powietrza dla przepustu powietrza zewnętrznego ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 i ALD 160 VA.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALDF 125/160 G3 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,01 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szerokość: | 95 mm |
| wysokość: | 95 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930808 |
| Numer katalogowy: | 0093.0080 |

Producent: MAICO

ALDF 125/160 G3 Filtr powietrza, wymienny