**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 1**

Urządzenie sterownicze dla urządzenia wentylacyjnego z pompą ciepła, np. WGR 300 WP.

3 stopnie pracy: Wydajność podstawowa, normalna, pełna.

Możliwe sterowanie innymi urządzeniami (np. wentylatorami, pompami ciepła).

Stopnie włączeniowe mogą być programowane czasowo.

Możliwy wybór pracy ręcznej lub automatycznej.

Panel obsługi: 82 × 150 × 31 mm (S x W x G).

Zasilacz: 203 × 205 × 94 mm (S x W x G).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 1 |
| Pobór mocy (bez regulacji obrotów): | 4 W |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 8 A |
| Maksymalne obciążenie (omowe): | 16 A |
| Ciężar: | 1,58 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Numer katalogowy: | 0157.0768 |

Producent: MAICO

RLS 1 Układ sterowania wentylacją pomieszczeń