**Kolanko blaszane 90° MF-B90**

Kolanka krótkie 90° z blachy do mocowania systemu giętkich kanałów wentylacyjnych MAICOFlex. Przewód giętki MF-F wsuwany jest w kolanko.

Każde kolanko wyposażone jest na końcu odpowiednio w 2 wciskane klamry mocujące, które umożliwiają szybkie zamocowanie przewodu giętkiego.

Opływowy kształt.

Prosty i szybki montaż.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-B90 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,31 kg |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Szerokość: | 181 mm |
| wysokość: | 93 mm |
| Głębokość: | 181 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 181 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 93 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 181 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180555 |
| Numer katalogowy: | 0018.0055 |

Producent: MAICO

MF-B90 Kolanko blaszane 90°