**Przełącznik 5-stopniowy do transformatorów 5-stopniowych TRE...S-2 / TR...S-2 DSS 20**

5-stopniowy przełącznik dla transformatorów 5-stopniowych TRE...S-2 i TR...S-2.

Do montażu frontowego w szafie rozdzielczej.

ESS: Akcesoria do wentylatorów na prąd zmienny.

DSS: Akcesoria do wentylatorów trójfazowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DSS 20 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 20 A |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Rodzaj montażu: | Szafa rozdzielcza |
| Ciężar: | 0,22 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Szerokość: | 72 mm |
| wysokość: | 72 mm |
| Głębokość: | 133 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 82 mm |
| temperatura otoczenia: | 0 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577508 |
| Numer katalogowy: | 0157.0750 |

Producent: MAICO

DSS 20 Przełącznik 5-stopniowy do transformatorów 5-stopniowych TRE...S-2 / TR...S-2