**Zawór talerzowy, tworzywo sztuczne TK 10**

Zawory talerzowe do wentylacji i wyciągu powietrza.

Uszczelnienie przy pomocy pierścienia piankowego.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez obrotowy zawór talerzowy.

Prosty montaż pierścieniem montażowym i sprężystymi zatrzaskami.

Zalecane akcesoria: element filtracyjny łapacza tłuszczu FFE w przypadku zastosowania w pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym zawierającym tłuszcz (np. w kuchniach itd.).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TK 10 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Max. przepływ objętościowy: | 30 m³/h |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, antystatyczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,13 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 51 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Numer katalogowy: | 0151.0192 |

Producent: MAICO

TK 10 Zawór talerzowy, tworzywo sztuczne