**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS T2 WS**

Cechy

Nowoczesny, inteligentny panel obsługi z ekranem dotykowym wyposażonym w kolorowy, graficzny wyświetlacz z matrycą IPS.

Rozdzielczość wyświetlacza – 800 x 400 pikseli.

Przekątna wyświetlacza – 4,3 cala.

Pojemność pamięci – 16 MB.

Czujnik temperatury pomieszczenia NTC (-20 C – +50°C).

Interfejs USB.

4-przewodowe połączenie magistralne (RS 485 + źródło zasilania energią elektryczną).

Gniazdo do kart Micro SD.

1 układ RLS TS WS może obsługiwać maks. 5 urządzeń wentylacyjnych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS T2 WS |
| Typ napięcia: | Napięcie stałe |
| Napięcie znamionowe: | 12 V DC |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne / szkło |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Szerokość: | 127 mm |
| wysokość: | 93 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 51 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992660 |
| Numer katalogowy: | 0157.1656 |

Producent: MAICO

RLS T2 WS Układ sterowania wentylacją pomieszczeń