**Przełącznik stopniowy, przełącznik kierunku obrotów FS 6**

FS 6: Przełącznik zmiany kierunku obrotów wentylacji i wyciągu powietrza, 2 stopnie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FS 6 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 0,35 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,38 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,4 kg |
| Szerokość: | 128 mm |
| wysokość: | 74 mm |
| Głębokość: | 46 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 78 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 52 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161066 |
| Numer katalogowy: | 0016.0106 |

Producent: MAICO

FS 6 Przełącznik stopniowy, przełącznik kierunku obrotów