**Łącznik radiowy DS RC**

Łącznik radiowy EnOcean.

Łącznik radiowy można stosować indywidualnie z wentylatorami ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC lub z systemem MAICOsmart.

Łącznik radiowy można również stosować w połączeniu z modułem wtykowym EnOcean E-SM, aby za pomocą tego modułu można było sterować centralnymi urządzeniami wentylacyjnymi WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 oraz WR 310/410.

W przypadku remontów i późniejszej instalacji nie jest konieczne malowanie lub tapetowanie.

Płytek ceramicznych nie trzeba skuwać, ani wymieniać.

Stosowanie wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować przewodu sterującego.

Łącznik radiowy można stosować jako jednostkę mobilną.

Łącznik radiowy nie wymaga baterii.

Łącznik radiowy można przykręcić śrubami lub przykleić na powierzchniach szklanych.

Prosty proces uczenia się nadajników pozwala oszczędzić czasochłonne programowanie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DS RC |
| Bateria: | niepotrzebny |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Kabel zasilający: | niepotrzebny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Szerokość: | 83 mm |
| wysokość: | 83 mm |
| Głębokość: | 16 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| temperatura otoczenia: | -25 °C do 65 °C |
| Częstotliwość radiowa: | 868,3 MHz |
| Ilość kanałów radiowych: | 4 kanały |
| Zasięg w budynku: | 30 m |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Numer katalogowy: | 0157.0832 |

Producent: MAICO

DS RC Łącznik radiowy