**Filtr powietrza TFE 40-4**

Filtr powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Pokrywa przeglądowa może być zdejmowania dla ułatwienia wymiany filtra.

Z wkładem filtracyjnym z włókna syntetycznego.

Wkład filtra nie nadaje się do regeneracji.

Z uszczelnieniem gumowym na przyłączach powietrza.

Akcesoria: wymienny filtr powietrza FE.. .

Zalecane akcesoria: Czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Instrukcje montażowe

Oporność filtra musi być monitorowana przez czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TFE 40-4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 11,87 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 12,7 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Szerokość: | 505 mm |
| wysokość: | 495 mm |
| Głębokość: | 570 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 515 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 545 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 610 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490821 |
| Numer katalogowy: | 0149.0082 |

Producent: MAICO

TFE 40-4 Filtr powietrza