**nawiewnik ZE 10 T**

Nawiewnik sterowany strumieniem powietrza do bezprzeciągowej, niecentralnej wentylacji mieszkań.

Z wbudowanym termostatem do regulacji.

Reguluje temperaturę w zakresach -5°C (zamknięty) do +10°C (otwarty).

Nie wymaga przyłącza elektrycznego.

Opakowanie jednostkowe: Sterowana temperaturowo część wewnętrzna, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, 2 tuleje ścienne dla grubości ściany do 500 mm, kratka zewnętrzna z kratką przeciw owadom.

Akcesoria: Zabezpieczenie przeciwburzowe ZES, filtr wymienny ZEF

Wskazówki montażowe

Zalecane obliczenie:

1 ZE 10 T na każde 30 m2 powierzchni mieszkalnej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZE 10 T |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 27 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,22 kg |
| Klasa filtra: | G3 |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 33 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520481 |
| Numer katalogowy: | 0152.0048 |

Producent: MAICO

ZE 10 T nawiewnik