**Kombinowany rozdzielacz izolacji akustycznej KSDV 2-125/12-75**

Rozdzielacz powietrza ze zintegrowaną izolacją akustyczną.

Moduł do redukcji hałasu powodowanego przez strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego w urządzeniach MAICO KWL.

2 przyłącza kanałów po stronie urządzenia (Ø 125 mm) i 12 przyłączy po stronie pomieszczenia (Ø 75 mm).

Kompatybilny z urządzeniami MAICOFlex i MAICOAir.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KSDV 2-125/12-75 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit / Dach spadzisty |
| Materiał: | Blacha |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 15,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 18,7 kg |
| Ilość przyłączy: | 12 |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 595 mm |
| wysokość: | 215 mm |
| Głębokość: | 800 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 650 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 890 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925866 |
| Numer katalogowy: | 0092.0586 |

Producent: MAICO

KSDV 2-125/12-75 Kombinowany rozdzielacz izolacji akustycznej