**Wyłącznik główny, odłącznik serwisowy HS 3**

Odłącznik serwisowy wg VDE 0113, cz. 1.

Obudowa hermetyzowana zgodnie z normami ISO.

Łącznik może być zamykany w pozycji WYŁ.

Z 2 pomocniczymi stykami (1 rozwieracz, 1 zwieracz).

HS 3: 3 biegunowy łącznik krzywkowy dla wentylatorów jedno-biegowych lub dla wentylatorów o sterowanej prędkości obrotów.

HS 6: 6-biegunowy łącznik krzywkowy dla wentylatorów z przełączalną ilością biegunów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | HS 3 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy / Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V / 400 V |
| Maksymalne obciążenie: | 16 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,38 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 127 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Numer katalogowy: | 0157.0736 |

Producent: MAICO

HS 3 Wyłącznik główny, odłącznik serwisowy