**Filtr powietrza, wymienny WSFG 320/470**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 320..., WS 470... oraz WR 310 i WR 410.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSFG 320/470 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,81 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,23 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy / Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) / ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 507 mm |
| wysokość: | 166 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 540 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw (3 sztuki) |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925880 |
| Numer katalogowy: | 0092.0588 |

Producent: MAICO

WSFG 320/470 Filtr powietrza, wymienny