**Osiowy wentylator ścienny EN 20**

Cechy

Możliwość zdejmowania obudowy do czyszczenia bez użycia narzędzi.

Przyjemnie cicha praca.

Czysta i szybka wymiana istniejących urządzeń EN dzięki 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami urządzeń EN i ET.

Przy istniejących elektrycznych żaluzjach zewnętrznych ze złączem wtykowym: Odłączyć wtyczkę i na nowo podłączyć poszczególne żyły zgodnie ze schematami ideowymi EN/ENR w Internecie.

Wentylator niewymagający konserwacji.

silnik

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Wytrzymały silnik.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne może być wykonane jako natynkowe lub podtynkowe.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika zgodne z normą DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EN 20 |
| Wydajność powietrza: | 420 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.350 1/min |
| Typ wirnika: | osiowo |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 30 W |
| IMax: | 0,21 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 2,48 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,04 kg |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 320 mm |
| wysokość: | 320 mm |
| Głębokość: | 158 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 45 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813071 |
| Numer katalogowy: | 0081.0307 |

Producent: MAICO

EN 20 Osiowy wentylator ścienny