**Żaluzja AP 150/1**

Samoczynne żaluzje do wyciągu powietrza.

Przyłącze zewnętrzne ścienne przy zastosowaniu tulei ściennej WH.

Z zakrytymi otworami na wkręty.

Taśma uszczelniająca wchodzi w zakres dostawy.

Akcesoria: można zastosować moskitiery FG.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AP 150/1 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| strata ciśnienia: | 10 Pa |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 150 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 200 mm |
| Głębokość: | 55 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 202 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 202 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 57 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599968 |
| Numer katalogowy: | 0059.0996 |

Producent: MAICO

AP 150/1 Żaluzja