**Grzejnik wstępny WS-VH 160**

Elektryczny grzejnik wstępny PTC do ciągłej pracy centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-VH 160 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Ciężar: | 1,23 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,48 kg |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 60 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 360 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 13 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Moc grzejna: | 350 W |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Numer katalogowy: | 0092.0568 |

Producent: MAICO

WS-VH 160 Grzejnik wstępny