**System wentylacji pomieszczeń aeronom WRG 400 EC**

Cechy

Wysoka oszczędność energii dzięki silnikom na prąd stały zapewniającym stałą wydajność przepływu.

Z izolowanymi akustycznie wentylatorami zapewniającymi szczególnie cichą pracę.

Z automatyczną regulacją strumienia objętości zapewniającą niezmienną ilość powietrza.

Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową.

Kolor biały perłowy, podobny do RAL 1013.

Wewnętrzna powłoka z odpornego na temperaturę tworzywa sztucznego, niehigroskopijnego.

Łatwa wymiana filtra.

Z dwoma zintegrowanymi filtrami G4, wymiana filtra jest możliwa bez użycia narzędzi.

4 przyłącza kanałów DN 180 na górnej ścianie urządzenia.

Wymiennik ciepła

Przeciwprądowy krzyżowy płytowy wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego (PETG).

Wymiennik ciepła można łatwo wyjąć po odkręceniu płyty czołowej.

Łatwe oczyszczanie wymiennika ciepła wodą.

Zabezpieczenie przeciwmrozowe

Zabezpieczenie przeciwmrozowe zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła.

Zabezpieczenie przeciwmrozowe odłącza wentylator nawiewny, gdy temperatura powietrza wydalanego jest zbyt niska.

System odzysku ciepła musi być zawsze połączony z geotermicznym wymiennikiem ciepła lub z elektrycznym grzejnikiem przeciwmrozowym w celu zapewnienia bezproblemowej pracy nawet przy niskich temperaturach. Geotermiczny wymiennik ciepła gwarantuje poza tym w zimie dodatkową moc grzejną, a w lecie dodatkową moc chłodniczą.

Wentylator WRG

2 wentylatory odśrodkowe na prąd stały, po jednym dla nawiewu i wywiewu powietrza.

Wentylatory odśrodkowe z wirnikiem promieniowym wygiętym do przodu.

3 stopnie wentylacji:

1 = Wentylacja podstawowa / nocna

2 = Wentylacja normalna / dzienna

3 = wentylacja intensywna / tryb "przyjęcie"

Nastawa fabryczna: 100 / 200 / 300 m3/h

W obrębie każdego stopnia wentylacji wydajność powietrza można ustawiać od 70 m3/h do 400 m3/h in 5 m3/h.

Wskazówki montażowe

Z uchwytem do montażu ściennego, nóżkami do ustawienia.

Konieczny montaż na ścianie lub na podeście w celu zapewnieniu dojścia do podłączenia spustu skroplin.

Pokrywy obudowy mogą być odkręcane.

Zalecane są tłumiki akustyczne po stronie wlotu i odlotu.

Podłączenie elektryczne

Dostarczane urządzenie jest zmontowane i gotowe do pracy.

Odpływ skroplin

Odprowadzanie skroplin odbywa się w dnie urządzenia. Drenaż skroplin (gwint wewnętrzny 1") do przyłączania do syfonu kanalizacyjnego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRG 400 EC |
| Wydajność powietrza: | 60 m³/h / 400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.070 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy: | 300 W |
| IMax: | 1 A |
| Stopień ochrony: | IP 31 |
| Miejsce instalowania: | Piwnica / Zasobnik / Ścianka kolankowa / Pomieszczenie gospodarcze / Pomieszczenie ogrzewania |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 32 |
| Ciężar z opakowaniem: | 28,97 kg |
| Klasa filtra: | G4 |
| Średnica przyłącza: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 730 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 360 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 590 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 50 °C |
| Stopień dyspozycji cieplnej: | 90 % |
| Typ wymiennika ciepła: | Wirnik kondensacyjny |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799820611 |
| Numer katalogowy: | 0082.0061 |

Producent: MAICO

WRG 400 EC System wentylacji pomieszczeń aeronom