**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 31 S**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 31 S |
| Wydajność powietrza: | 1.585 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.225 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Wydajność nominalna: | 300 W |
| INom: | 1,3 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Ciężar: | 28 |
| Wentylator wychylany: |  -  |
| Wielkość nominalna: | 315 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 55 °C |
| temperatura otoczenia: | 55 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802310 |
| Numer katalogowy: | 0080.0231 |

Producent: MAICO

ESR 31 S Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy