**Uniwersalne króćce ścienne KWH 20 R**

Wzorniczy uniwersalny króciec ścienny zawiera króciec zewnętrzny i króciec powietrza wydalanego we wspólnej obudowie.

Uniwersalny króciec ścienny dostępny jest do wyboru jako wersja lewo- i prawostronna.

Umożliwia to prowadzenie rur bez ich krzyżowania w budynku między urządzeniem wentylacyjnym i uniwersalnym króćcem ściennym.

Nadaje się szczególnie do domów jednorodzinnych, budownictwa domów piętrowych i domów szeregowych.

Powietrze zewnętrzne zasysane jest od dołu, a powietrze wydalane wydmuchiwane do przodu. W ten sposób zminimalizowane jest mieszanie się obu strumieni powietrza.

Króciec rurowy powietrza wydalanego wyprowadzony jest ze spadkiem daleko na zewnątrz. W ten sposób odprowadzane są skropliny powietrza wydalanego.

Prosty montaż - składający się z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych:

Pokrywa

Element elewacyjny

Zamocowania na elewacji zasłaniane są przez pokrywę.

W przypadku położenia narażonego na działanie wiatru lub powyżej drugiego piętra należy przedsięwziąć dodatkowe środki, aby zapobiec wniknięciu wody przez króciec powietrza wydalanego na skutek parcia wiatru lub np. ulewy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KWH 20 R |
| Wykonanie: | Wykonanie prawostronne |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Stal szlachetna (V2A) |
| Ciężar: | 2,72 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,12 kg |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 500 mm |
| wysokość: | 282 mm |
| Głębokość: | 122 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 510 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 305 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 235 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520627 |
| Numer katalogowy: | 0152.0062 |

Producent: MAICO

KWH 20 R Uniwersalne króćce ścienne