**Osiowy wentylator okienny EVN 15 P**

Cechy

Do montażu w oknach lub cienkich ścianach.

Cichobieżny wirnik.

EVN 15: wirnik z tworzywa sztucznego.

EVN 22: wirnik z aluminium.

Wentylator niewymagający konserwacji.

silnik

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne. W przypadku przeciążenia wyłącza silnik, po ostygnięciu ponownie automatycznie włącza silnik.

Solidny silnik z samosmarownymi łożyskami spiekowymi, bezobsługowy.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wskazówki montażowe

Grubość szyb: 3 mm do 30 mm.

Śruby należą do zakresu dostawy.

Nadaje się także do grubszych szyb lub ścianek, odpowiednie materiały mocujące muszą zostać zapewnione przez inwestora.

Nie nadaje się do instalowania w odchylanych oknach podwójnych.

Przyłącze elektryczne

Do listwy zaciskowej w obudowie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed dotknięciem po stronie wewnętrznej i zewnętrznej zgodne z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EVN 15 P |
| Wydajność powietrza: | 240 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.550 1/min |
| Typ wirnika: | osiowo |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 25 W |
| IMax: | 0,15 A |
| Stopień ochrony: | IP 24 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Okno / Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 1,61 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,9 kg |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Wielkość nominalna: | 150 mm |
| Szerokość: | 226 mm |
| wysokość: | 226 mm |
| Głębokość: | 129 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 41 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808541 |
| Numer katalogowy: | 0080.0854 |

Producent: MAICO

EVN 15 P Osiowy wentylator okienny