**Wkład wentylatora ER 17/100 G**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER 17/100 G |
| Wykonanie: | Przełączenie na wydajność podstawową |
| Wydajność powietrza: | 26 m³/h / 100 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.100 1/min / 2.600 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 30 W / 68 W |
| IMax: | 0,3 A / 0,4 A |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Ciężar: | 2,4 |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0742 |

Producent: MAICO

ER 17/100 G Wkład wentylatora