**Płytka obwodu drukowanego PL ER 100 I**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wkładu wentylatora ER 100 I.

Stosowana w wersji ze sterowaniem przerywanym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 100 I |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 65 mm |
| wysokość: | 25 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100386 |
| Numer katalogowy: | E101.1015.9403 |

Producent: MAICO

PL ER 100 I Płytka obwodu drukowanego