**Wkład wentylatora ER 17/60-2 F**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER 17/60-2 F |
| Wykonanie: | Sterowanie fotoelektryczne |
| Wydajność powietrza: | 61 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.500 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Kabel zasilający: | 2 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Ciężar: | 1,7 |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0784 |

Producent: MAICO

ER 17/60-2 F Wkład wentylatora