**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS G1 WS**

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń, nowoczesne wzornictwo, wchodzi w zakres dostawy urządzeń wentylacyjnych WS 75 Powerbox S i H.

Opcjonalny jako akcesoria do urządzeń wentylacyjnych WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS G1 WS |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 12 V |
| Materiał: | Szkło |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,25 kg |
| Szerokość: | 130 mm |
| wysokość: | 92 mm |
| Głębokość: | 15 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 49 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992516 |
| Numer katalogowy: | 0157.1593 |

Producent: MAICO

RLS G1 WS Układ sterowania wentylacją pomieszczeń